|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **云南省疾病预防控制中心景泰街155号大门安装车牌识别停车道闸管理系统工程报价表** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **产品图片** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | 技术参数 |
| **一、出入口设备（共计一进一出）** | | | | | | | | | |
| 1 | 车牌识别一体机 （500W) | 深圳 福特智能 | FTSS-319 |  | 2 | 台 | ¥3,500 | ¥7,000 | 1.名称：车牌识别一体机  2. 技术参数：500万高清像素CMOS图像传感器，支持最大角度≤60°，识别率≥99.8%;．全系列车牌识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、阴阳光车牌、单双层车牌、新能源车牌、港澳车牌）; 3.临时车脱机收费、脱机显示、脱机语音； 4.无需下载APP可直接支付宝、微信、银联，聚合支付； 5.识别、显示、补光一体机设计，安装使用更方便快捷； 6.显示屏采用进口灯珠，超高亮度，超大字体，户外远距离也可清晰分辨；7.二行字体显示，车牌、欢迎用语、停车时长、应缴费用、剩余车位、月租有效期、储值余额等一目了然，红绿色字体区分显示，显示更清晰； 8.外观尺寸：1390\*245\*120mm 9.工作温度：-40°℃~80℃ 10.显示尺寸：150\*300mm 11.通讯方式：TCP/IP |
| 2 | 道闸 | 深圳 福特智能 | E30 |  | 1 | 台 | ¥4,200 | ¥4,200 | 1.名称：道闸（直杆） 2.技术参数：1.5-6秒无级调速，杆子运行效果可调可控，遇阻返回，车队模式，计数功能，延时自动关闸，可调连杆设计，乌黑电泳工艺，开关到位锁闸，自动测试模式，到位继电器信号输出，RS485选配，地感、雷达防砸等多种接口，学习码遥控，可24V蓄电池供电，可12V蓄电池供电（G选配模块自动充电）， 断电自动开闸（选配模块)； 3.工作温度：-35℃~80℃ 4.防护等级：IP54 5.开关电源输入电压：AC110~120V 6.AC200~240V 7.控制器输入电压：DC24V+10%电机功率：最大200W 8.相对湿度：30%~80%（无凝露） 9.遥控距离：≥30米（空旷无干扰） |
| 3 | 车辆检测器（含线圈） | 深圳 福特智能 | FTZN-380 |  | 1 | 个 | ¥300 | ¥300 | 1、灵敏度：高中低可调，适应各种车辆类型（小汽车、中型车、大型车等） 2、频率：高中低可调, 抗干扰能力极强 3、采用先进的微处理技术，内设智能控制器运算单元，检测迅速准确 4、高、低双频工作方式，抗干扰能力强 5、工业级接线结构，可靠性更高  6、工作电压：DC12V |
| **二、岗亭设备及辅材** | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别系统软件 | 深圳 福特智能 | PARK8.1 | 赠送 | 1 | 套 | ¥0 | ¥0 | 1、云平台具备集团权限、渠道权限、物业权限、车场权限、商户权限多级管理。 2、通过各级权限登录平台查看大数据，直观展示； 3、平台端发行各种车类情况，比如：月租车、月临车、储值车、临时车、贵宾车等，满足不同种类的收费标准设定。 4、平台可自助进件和更改收款资料进件，满足独立自助管理功能。 5、通过平台查看各项目的统计及生成相关报表（车位数、车辆进出数据、各类缴费数据、各种类型的优惠减免数据等）。 6、通过平台控制道闸开关，查看异常抬杠订单，有对应当时抓拍图片。 7、平台支持在场车辆数据查询和统计。 8、支持车道监控、岗亭值守功能、一位多车，支持局域网4路在线视频监控，支持云端付费视频监控等。 9、支持逃费追缴功能、欠费订单管理提示。 10、支持相机防伪启用，伪造车牌抓拍预警。 11、支持电子发票功能。 12、通过平台修改车辆信息及类型； 13、远程新增车牌到本地相机，方便快捷，支持多种相机型号和控制卡接入； 14、云平台支持商户电子优惠券、优惠打折功能，叠加用劵功能，更具备优惠券回收功能。 15、车场商户数量无上限，满足大型商场需求。(9)支持无人值守车场， 16、平台可以生成各种类型的缴费二维码（出口直付码、月租车缴费码、无牌车二维码、场内预支付码、临时通行车辆预约码）。 17、平台支持访客预约及授权通行，支持违规车辆拉入黑名单。 18、平台支持微信和支付宝支付及各种银行的聚合支付无感支付。 19、结合车场端福停车序微信小程序使用及车主端福停车公众号使用。 20、结合手持机使用满足停电状态下场内车辆的正常缴费。 21、结合云坐席使用，实现坐席管理。 22、支持对接第三方平台，实现特殊功能应用，比如：消费积分替换停车劵等。 23、支持非标定制。 |
| 2 | 停车管理平台 | 深圳 福特智能 | YPT | 免费对接 | 1 | 套 | ¥0 | ¥0 |
| 3 | 水泥岛 | 现浇 | 混凝土 |  | 1 | 个 | ¥500 | ¥500 |  |
| 4 | 电脑 | 戴尔 | I3 商用机 | 含4G上网路由器 及100G流量 | 1 | 台 | ¥4,300 | ¥4,300 |  |
| 5 | PVC管 | 25管 |  |  | 5 | 根 | ¥6 | ¥30 |  |
| 6 | 设备安装调试费 |  |  | 含线材 | 1 | 次 | ¥2,600 | ¥2,600 |  |
| **合计：** | | | | | | | | **¥18,930.00** |  |
| 备注说明 | | 含票、含安装、质保一年。 | | | | | | |  |