技术要求

1、六类非屏蔽布线系统综合布线
1号楼新增六类非屏蔽布线系统约45个信息点，分布在不同楼层及配线间，每点平均约55米，需配置完整的六类布线系统，包括但不限于单双口面板、六类UTP模块、六类UTP双缆线、六类UTP配线回、理线器、跳线、PVC线槽及线管等。实际数量以现场为准，增加5个信息点以内不再增加费用。另配备用六类UTP非屏蔽双绞线成品1.5M、2M各150条。
各投标单位须保证系统的完整性，由于投标单位少算、漏算的材料由投标单位自行承担

2、光纤布线
9层配线间至机房1根4芯光缆，含两端光纤熔接及两端机架式光缆盒。
12层配线间至机房1根4芯光缆，含两端光纤熔接及两端机架式光缆盒。
6层配线间至机房1根4芯光缆，含两端光纤熔接及两端机架式光缆盒。
2号楼至机房1根4芯光缆，含两端光纤熔接及两端机架式光缆盒。
3号楼顶楼至机房1根4芯光缆，含两端光纤熔接及两端机光缆盒，由于本栋楼建设年限较早，无任何竖向通道，存在新穿楼层板、外墙穿管等。
光纤总体长度约600米，以实际数量为准，不再增加费用。

各投标单位须保证系统的完整性，由于投标单位少算、漏算的材料由投标单位自行承担
3、接入层交换机
3.1、24口接入层交换机  1台，不低于以下配置
二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，每台配置2个光模块
3.2、48口接入层交换机  2台  不低于以下配置
二层网管交换机，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机固化4个SFP千兆光口，支持VLAN.ACL、端口镜像、端口聚合等功能。每台配置2个光模块

[bookmark: _GoBack]4、双网切换设备50套
2进1出 RJ45 屏蔽口，网络速率支持100/1000M 自适应，纯机械物理切断，切换延时≤2ms




资质要求：
投标公司应具备：电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质

