
项目名称：急传所实验室小设备采购项目（XJB20260380）

项目总预算：6.7万元
	序号
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量

单位
	预算单价

（元）
	预算金额

（元）

	1
	培养平板拍照辅助装置
	1、内带培养平板旋转调节器。2、带光源。
	1
	台
	7000
	7000

	2
	移液器套装1（单道）
	★1. 每套含5支移液器，分别为以下量程移液器各一支：
0.5-10μl，2-20μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl 
★2.单道，每支移液器在量程范围内可调量程，且不同量程的移液器旋钮使用不同颜色标记。使用通用型移液头，不需要购买专用移液头。
★3.一键操作：移液，弃枪头均使用同一个按键操作。
★4.移液性能不低于以下参数：

量程
检测

体积
不准确度
不精确度
0.5–10μL
0.5μL
±8.0%  ±0.040μL
±5.0%  ± 0.025μL
1μL
±2.5%  ±0.025μL
±1.8%  ±0.018μL
5μL
±1.5%  ±0.075μL
±0.8%  ±0.04μL
10μL
±1.0% ±0.10μL
±0.4%  ±0.04μL
2–20μL
2μL
± 5.0% ± 0.10μL
±1.5% ± 0.03μL 
10μL
±1.2% ±0.12μL 
±0.6% ±0.06μL
20μL
±1.0% ±0.2μL
±0.3% ±0.06μL
10–100μL
10μL

±3.0% ±0.3μL

0.7% ±0.07μL

50μL

±1.0% ±0.5μL

 ±0.3% ±0.15μL

100μL

±0.8% ±0.8μL 

±0.20% ±0.20μL

量程
检测

体积
不准确度
不精确度
20–200μL
20 μL
±2.5% ±0.5 μL
±0.7% ±0.14 μL 
100 μL
±1.0% ±1.0 μL
±0.3% ±0.3 μL
200 μL 
±0.6% ±1.2 μL 
±0.2% ±0.4 μL
100–1000μL
100 μL
± 3.0% ± 3.0 μL
± 0.6% ± 0.6 μL
500 μL
±1.0% ±5.0 μL
±0.2% ±1.0 μL
1000 μL
±0.6% ±6.0 μL
±0.2% ±2.0 μL


	1
	套
	17000
	17000

	3
	蛋白电泳仪套装
	内含3个设备：免疫印迹电泳装置、免疫印迹湿转装置、SDS-PAGE胶配置装置
免疫印迹电泳装置：
1.功能：可根据科研需求灵活跑SDS-PAGE的手灌胶或预制胶，一次性可跑四块胶（胶的长宽为10×8.3cm）。
2.装置包含：
2.1.一个电泳槽和配套的盖子，二者连接紧密，保障电流稳定流通；可换置湿转转印模块（如Mini Trans-Blot Cell），实现电泳与转印的一体化操作。
2.2.包含两个跑胶的模块，一个用于直接连接电源、另外一个用于间接连接电源，且与上述的电泳槽和盖子匹配。每个模块胶条密封稳固，跑胶过程中不会漏液。
2.3.包含一个SDS-PAGE胶模拟塑料板，用于跑单块胶。
2.4.电泳时间：20min内运行完一个常规蛋白质垂直电泳（使用快速免染预混液配制的凝胶下）。
免疫印迹湿转装置：
1.功能：用于SDS-PAGE胶的湿转。
2.装置包含：
2.1.一个电泳槽和配套的盖子，二者连接紧密，保障电流稳定流通；可换置湿转转印模块（如Mini Trans-Blot Cell），实现电泳与转印的一体化操作。
2.2.湿转模块两套，包含（一套为例）：含有一个电极与2.1适配（电源连接通）、海绵垫两份、与电极配套的夹板两份、滤纸一盒（长宽为10×8.3cm，100张）、分离SDS-PAGE胶板的小铲子、赶气泡的工具。
2.3.电泳仪电源一套，具备以下特征：电压可在10-300V调节、电流可在4-400MA调节、最大功率可到75W、可进行恒压或恒流输出、可在1-999 min间定时、断电后可自动恢复功能。
SDS-PAGE胶配置装置：
1.功能：用于配制15孔、1.5mm厚的SDS-PAGE胶配置。
2.装置包含：
2.1.八套制胶长板玻璃（长宽尺寸为10.1×8.3 cm）和短板玻璃（长宽尺寸为10.1×7.3 cm）；封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；
2.2.四个夹玻璃板的夹子，配套2.1的制胶玻璃。
2.3.两个平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶，具有弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性。
2.4.5个0.75mm的15孔梳子，5个0.75mm的10孔梳子特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免的空气接触，保证均一的凝胶聚合。
2.5.4个胶条配套2.3的灌胶架。
	1
	套
	43000
	43000



